附件1

巴南区界石组团T分区T08-2/04地块

水土保持方案特性表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 巴南区界石组团T分区T08-2/04地块 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| 涉及省（市、区） | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 巴南区 |
| 项目规模 | 占地面积约为5.05hm2，建筑面积95235.74m2。 | 总投资（万元） | 70000 | 土建投资（万元） | 45000 |
| 动工时间 | 2021年5月 | 完工时间 | 2023年6月 | 设计水平年 | 2023年 |
| 工程占地（hm2） | 5.05 | 永久占地（hm2） | 4.70 | 临时占地（hm2） | 0.35 |
| 土石方量（万m3） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
| 22.01 | 10.02 | / | 11.99 |
| 重点防治区名称 |  | 重庆市水土流失重点预防区 |
| 地貌类型 | 剥蚀浅丘地貌 | 水土保持区划 | 西南土石山区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 微度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | 5.05 | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | 433 | 新增土壤流失量（t） | 291 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类一级防治标准 |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 94 |  表土保护率（%） | / |
| 林草植被恢复率（%） | 97 |  林草覆盖率（%） | 27 |
| 防治措施及工程量 | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 项目建设防治区 | 主体已列：雨水管1465m，透水铺装0.46 hm2 | 主体已列：景观绿化1.65hm2 | 主体已列：防雨布覆盖200m2，车辆冲洗站1座方案新增：防雨布覆盖2700m2  |
| 施工临时设施防治区 | / | 方案新增：铺草皮0.35hm2 | 主体已列：临时排水沟110m， |
| 投资（万元） | 97.14（全部主体已列） | 534.21（主体已列528.00，新增6.21） | 3.13（主体已列1.61 ，方案新增1.52） |
| 水土保持总投资（万元） | 6646.33 （主体已列626.75，方案新增19.58） | 独立费用（万元） | 7.50 |
| 监理费（万元） | / | 监测费（万元） | 2.83 | 补偿费（元） | 70708.40(计征面积50506 m2) |
| 分省措施费（万元） | / | 分省补偿费 | / |
| 方案编制单位 | 重庆悦青环保科技有限公司 | 建设单位 | 重庆融弘乐元房地产开发有限公司 |
| 法定代表人 | 吴佑岳 | 法定代表人 | 颜峰 |
| 地址 | 重庆市渝中区大坪正街140号 | 地址 | 巴南区龙洲湾街道渝南大道305号3幢15-14 |
| 统一社会信用代码 | 915001036912240885 |  | 91500113MAABPQHW2M |
| 邮编 | 400042 | 邮编 | 400000 |
| 联系人及电话 | 张磊1568\*\*\*\*\*53 | 联系人及电话 | 童花/1862\*\*\*\*\*16 |
| 电子邮箱 | 81522771@qq.com | 电子邮箱 | / |