附件1

生产建设项目水土保持方案特性表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 龙湖嘉天下独龙运动休闲公园 | | | | 流域管理机构 | | | | 长江水利委员会 |
| 涉及省（市、区） | | 重庆市 | | 涉及地市或个数 | | / | | 涉及县或个数 | | 巴南区 |
| 项目规模 | | 占地面积约为12.42hm2，建筑面积375hm²。 | | 总投资（万元） | | 4040 | | 土建投资（万元） | | 2828 |
| 动工时间 | | 2021年10月 | | 完工时间 | | 2024年12月 | | 设计水平年 | | 2025年 |
| 工程占地（hm2） | | 12.42 | | 永久占地（hm2） | | 11.95 | | 临时占地（hm2） | | 0.47 |
| 土石方量（万m3） | | | | 挖方 | | 填方 | | 借方 | | 余（弃）方 |
| 7.40 | | 7.40 | | / | | / |
| 重点防治区名称 | | | | 重庆市水土流失重点预防区 | | | | | | |
| 地貌类型 | | | | 剥蚀浅丘地貌 | | | 水土保持区划 | | | 西南土石山区 |
| 土壤侵蚀类型 | | | | 水力侵蚀 | | | 土壤侵蚀强度 | | | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | | | | 12.42 | | | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] | | | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | | | | 268 | | | 新增土壤流失量（t） | | | 123 |
| 水土流失防治标准执行等级 | | | | 西南紫色土区建设类一级防治标准 | | | | | | |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | | | 97 | | | 土壤流失控制比 | | | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | | | 94 | | | 表土保护率（%） | | | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | | | 97 | | | 林草覆盖率（%） | | | 27 |
| 防治措施及工程量 | 分区 | | 工程措施 | | 植物措施 | | | 临时措施 | | |
| 一期项目防治区 | | 主体已列：排水沟462m，透水铺装0.23hm2。 | | 主体已列：景观绿化1.05hm2。 | | | 主体已列：防雨布覆盖1500m2。 | | |
| 二期项目防治区 | | 主体已列：雨水排水管977m，排水沟1732m，透水铺装2.21hm2。  方案新增：表土剥离0.93万m3，表土回填0.93万m3。 | | 主体已列：景观绿化4.93hm2。 | | | 主体已列：车辆冲洗站1座，临时沉砂池1口。  方案新增：临时排水沟211m，临时沉砂池4口，编织土袋拦挡211m，防雨布覆盖6500m2。 | | |
| 投资（万元） | 145.58（主体已列122.53，方案新增23.05） | | | | 1435.20（主体已列） | | | 5.49（主体已列1.74，方案新增3.75） | | |
| 水土保持总投资  （万元） | | | 1633.91（主体已列1559.47，方案新增74.44） | | 独立费用（万元） | | | 10.54 | | |
| 监理费（万元） | / | 监测费（万元） | | | 16.48 | | | 补偿费（万元） | 17.39（173945.80元）  （免征） | |
| 分省措施费（万元） | | / | | | 分省补偿费 | | | / | | |
| 方案编制单位 | | 重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司 | | | 建设单位 | | | 重庆龙湖朗晟房地产开发有限公司 | | |
| 法定代表人 | | 李 源 | | | 法定代表人 | | | 董迁 | | |
| 地址 | | 重庆市渝中区石油路1号恒大都市广场11栋10-5 | | | 地址 | | | 重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号行政中心3号楼107附29号 | | |
| 邮编 | | 400021 | | | 邮编 | | | 401341 | | |
| 联系人及电话 | | 李 源 135\*\*\*\*\*198 | | | 联系人及电话 | | | 邬晓/186\*\*\*\*\*427 | | |
| 传真 | | 023-65085535 | | | 传真 | | | / | | |