重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（巴渝线B段输气管道涉外部安全隐患治理迁改项目（AB段））
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口10，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	1
	巴渝线B段输气管道涉外部安全隐患治理迁改项目（AB段）
	重庆市巴南区一品街道和安澜镇
	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿
	重庆港力环保股份有限公司
	巴渝线B段输气管道于2003年9月投运，起于北岸清管站，止于新盛站，管道全长 53.674千米，设计压力2.5兆帕，设计输气量200万立方米/天，输送介质为净化天然气。根据《中国石油西南油气田分公司重庆气矿巴渝线B段管道外部安全隐患治理安全现状评估报告》，巴渝线B段输气管道共存在4处安全隐患，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿（以下简称重庆气矿）拟对老旧管道进行改线，2025年12月取得巴渝线B段输气管道涉外部安全隐患治理迁改项目（渝(巴)环准〔2025〕54号），对隐患治理工程C、D段进行迁改。重庆气矿拟通过巴渝线B段输气管道涉外部安全隐患治理迁改项目（AB段）（以下简称拟建项目）对剩余2处隐患治理工程A、B段进行迁改。

拟建项目位于重庆市巴南区一品街道和安澜镇，隐患位置A管道迁改长度约5.88千米，隐患位置B管道迁改长度约0.22千米，管道选用D325×8毫米无缝钢管，设计压力2.5兆帕，设计输气量200万立方米/天。废弃管道约1556米，其中隐患位置A废弃管道约1384米、隐患位置B废弃管道约172米，均原地注氮封存。总投资约1510万元，其中环保投资74万元。
	一、施工期

（1）环境空气

拟建项目施工期产生的废气主要为扬尘、焊接废气、机械废气和放空废气等，其中扬尘、焊接废气、机械废气产生量较少，主要采用洒水抑尘设置围挡、表土篷布遮盖等措施进行控制。采用该方式进行控制后，对周围大气环境影响较小。

放空废气量为遗留在管线中的天然气量，施工期依托大窝阀室注氮，置换的天然气经过安澜清管站放空区放空，放空燃烧产物为CO2、H2O，通过火炬高空排放，对周边大气环境影响较小。

（2）地表水

拟建项目施工期废水主要包括施工废水、试压废水和生活污水，其中生活污水依托当地农户污水处理设施（化粪池处理后用作农肥）；试压废水沉淀后用于抑尘，施工废水经沉淀处理后回用或洒水抑尘，不外排。项目无废水排放，因此对地表水环境影响小。

（3）地下水

由于局部地段地下水埋深小，管沟施工可能揭露地下水位，扰动浅表水层，增加地下水浊度，但因施工时间短，且泥沙影响范围小（管线附近几米），管道沿线表层土壤有一定的自然净化能力，所以管线施工对地下水的影响很小。因此，正常的管线埋设对地下水造成影响很小，管线施工结束就可恢复正常。对地下水影响极微。

（4）噪声

主要为作业施工产生的施工噪声，通过采用选取低噪声施工机械、合理安排施工时段、做好施工机械设备维护和加强运输车辆管理、文明施工等措施，减小施工噪声对周边声环境质量的影响。由于项目施工期较短，施工噪声影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失，在采取相应措施后，项目施工不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

（5）固废

拟建项目施工期固废主要为员工生活垃圾，施工废料和河道淤泥，施工过程中产生的土石方在项目作业范围内平衡，用于管线覆盖填埋和后期迹地恢复用土。生活垃圾交由环卫部门处理，可回收施工废料外售废品回收站回收处置。淤泥暂存在施工作业带内，交给周边农民，用于改善耕地土壤肥力。同时对原来管道标识桩进行拆除，回用于新建迁改管段的标识桩号设置。项目产生的固体废物全部得到合理处置，会产生二次污染。

（6）生态环境

施工期采取管线敷设严格按设计标准控制宽度，开挖土堆高同侧缩小作业带，降低土壤扰动与植被破坏；严格管理施工机械活动范围，严禁在道路外行驶作业，保护路外植被；施工结束后恢复地貌原状，管沟开挖土壤分层回填压实，保护植被生长层，管沟开挖土壤分层堆放回填压实，落实耕地补偿，减少水土流失。安澜鹭类市级自然保护区和桥口坝国家森林公园内，限制高噪声设备使用时段，设置施工围挡，夜间施工采取遮光措施严禁施工人员捕猎、投喂或接近野生动物，严格管控施工范围，宣传野生动物保护知识，禁止狩猎诱捕毒杀，保护栖息环境；避开鹭鸟繁殖关键期，8月优先建设保护区外工程，9-12月开展保护区区域施工；编制专项水土保持方案，缩小临时作业带宽度，减少植被砍伐施工结束后100%恢复临时占地植被，优先选用乡土树种草本植物，管线5m范围内避开深根作物。采取以上措施后，项目建设对生态环境影响可接受。
二、运营期

（1）大气环境

本项目输气管线正常生产情况下和正常密闭清管时无废气产生。非正常工况下清管检修放空和事故放空依托隐患管段所在的单元（大窝阀室～烟坡阀室）的大窝阀室现有放空系统，15m高火炬燃烧排放，燃烧后主要为CO2、H2O等，极少量非甲烷总烃，天然气均得到了有效的处理处置，对环境影响小。

（2）地表水环境

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。项目输送物料为净化天然气，正常情况下不产生气田水和放空分离液。但在检修过程中由于气压降低产生的凝析水（即为检修废水），检修废水经过工艺管道排入安澜清管站的污水池（也叫气田水池）中，定期再用罐车运至巴13井回注处理，不外排。因此，本项目正常运行时无废水外排，不会对当地地表水环境造成影响。

（3）地下水环境

本项目长输管道采用无缝钢管，管线一般地段采用三层PE普通级外防腐，穿越地段采用三层PE加强级外防腐，管道天然气输送不会污染地下水环境。项目输送物料为净化天然气，不产生气田水等废水，不会对地下水造成不利影响。

（4）声环境

拟建工程运营期不产生噪声，建议建设单位定期完善巡管制度，做好巡管记录，对沿线隐患区域及时整治，减少运营期事故排放。

（5）固体废物

本项目长输管道不新增巡检人员，依托现有巡检人员，不产生生活垃圾；本项目隐患位置所在管段的清管废渣依托安澜清管站收球筒装置收集，定期由作业区统一收集后交一般工业固废处置场处置。

（6）生态环境

运营期为天然气输送，不会对地面生态环境造成影响。为保护管道安全，工程施工结束后管道中心线两侧5m范围内不能恢复原有森林植被，该范围内的水土保持、涵养水源等生态功能将会受到一定影响。不能恢复成森林植被的施工作业带，在自然恢复及人工恢复措施下，会逐渐演替成草本或灌丛植被。受工程影响的森林植被在当地均属一般常见种，其生长范围广，在每段施工结束后及时生态恢复，工程的实施对区域生态环境造成的影响可控。因此，项目运营期对生态环境的影响可接受。

（7）环境风险

天然气处于密闭状态，无介质泄漏的情况；事故状态时输送的天然气由于管道局部腐蚀造成天然气泄漏引起燃烧、爆炸的事故概率较小，由此该事故对环境产生的影响最大（主要表现为破坏植被、破坏生态、危害环境），本项目迁改段的两端阀室，大窝阀室和烟坡阀室设置截断阀系统，一旦发生事故可以马上采取措施，将其对环境的影响控制在最低程度，不会对沿线居民和当地环境造成重大不良影响，施工期在确保对施工人员、设备的严格管理，落实环评要求的基础上，可将发生风险事故的概率和影响控制在最低程度。环境风险管理措施可行。
	重庆市发改委项目核准批复、重庆市林业局关于项目的相关意见和行政许可决定书、重庆市巴南区建设项目用地预审与选址意见书等


