重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（重庆同创塑业有限公司塑料零部件成型制造项目）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。
反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口10，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	项目

名称
	建设

地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护

对策与措施
	相关部门意见
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	塑料零部件成型制造项目
	重庆市巴南区界石镇石象路98号
	重庆同创塑业有限公司
	重庆一可环保工程有限公司
	本项目位于巴南区界石组团工业园区，为新建项目。项目租赁重庆颖扬新材料有限公司部分厂房11862.96㎡，购置注塑机、挤塑机、烫金机、移印机、破碎机等设备，年产汽车塑料件、电子产品类、家电类塑料件80万件。项目总投资1488万元，其中环保投资30万元，占总投资的2.02%
	一、施工期环境影响和防治措施。

1.废气。施工期产生的废气主要是厂房内部装饰、设备安装调试产生的粉尘等，通过洒水抑尘降低扬尘，施工工程量小、工期较短，对环境影响较小。

2.废水。施工期废水主要为施工人员生活污水。项目所在区域市政设施完善，施工人员生活污水依托标准厂房生化池处理，对区域地表水环境影响很小。

3.噪声。施工期间的噪声主要是运输车辆、设备安装以及室内装修产生的噪声，厂界外50m范围内无居民点，通过厂房隔声进一步降低源强，环境影响较小。

4.固体废物。施工期间产生的固体废物主要包括设备的废包装材料、室内装修废料、生活垃圾等。施工人员的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；少量废包装材料、装修废料可外卖的卖至废品收购站，不能外卖的交由市政环卫部门统一处置。。

二、运营期环境影响和防治措施。

1.废气。本项目运营期产生的废气主要为本项目主要废气为注塑废气、破碎粉尘、造粒废气、白乳胶粘接废气、丝印废气。注塑废气通过集气罩收集，收集的废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。破碎产生的粉尘再进料口设置橡胶帘遮挡，出料口密闭收集碎料，其余以无组织形式排放。造粒废气经集气罩收集后引至活性炭吸附装置处理后排放。白乳胶粘接废气以无组织形式排放，加强车间通风换气。丝印废气水性油墨挥发性有机物含量低于10%，属于低VOC含量物料，产生速率远小于2kg/h，可不采取无组织收集措施，加强车间通风换气。
2.废水。本项目污废水依托重庆颖扬新材料有限公司生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后经园区污水管网进入界石污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD、氨氮、总磷执行《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB50/963-2020）重点控制区域限值）后，排入花溪河。

3.噪声。本项目采取基础减振、厂房隔声以及合理布局等减噪、降噪措施，营运期各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物。本项目运营期产生的固体废物按固体废物性质划分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废废模具、废包装材料分类堆放于暂存区，交由物资回收单位处置。 危险废物分类收集于危废贮存库，定期交有资质单位处置。建设单位拟在厂房北侧设置一个15m2危废贮存库，且应符合《危险废物转移管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定。生活垃圾分类袋装收集，交环卫部门统一处理。
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