重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（盛探1井试采地面工程）
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。
反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	1
	盛探1井试采地面工程
	重庆市巴南区圣灯山镇
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气四厂
	重庆精创联合环保工程有限公司
	项目总投资1800万元，其中环保投资55万元。本项目在盛探1井钻探工程临时用地范围内建设盛探1井试采地面工程，在盛探1井钻探工程现有井场中部，新建盛探1试采井场，对盛探1井进行油气试采，主要工艺设备包括加药撬1座、原油处理合一装置1座、废水罐2座、油罐1座、燃气发电机组1台、清蜡绞车1个等。设计勘探试采页岩油8m³/d，页岩气0.2×104m³/d。
	环境保护措施：

废气：燃气发电机采用低氮燃烧技术，燃气发电机废气经设备自带的1根8m高排气筒排放。

（2）废水：拟建项目拟设置2个容积为50m³的废水罐，用于暂存生产废水。试采期生产废水（采出水、放空分液罐废水）经污水罐收集沉降后泵输至污水池暂存，定期由罐车外运至重庆宁态环保科技有限公司（綦江区采出水处理站）或其他具有处理能力、环保手续齐全的污水处理厂进行达标处理。试采期生活污水经新建环保厕所收集处理后用作农肥，项目废水均不在现场排放。

（3）噪声：建筑施工期间，噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），试采期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固废：施工建筑垃圾分类收集，可回收利用的固废集中收集后外售废品回收站回收处置；不可回收的建筑垃圾运至指定建筑垃圾消纳场。试采期设备维护产生的废油、含油棉纱手套、清罐油泥均桶装收集后立即交有资质的单位处置，不在场内暂存；生活垃圾在站场内采用垃圾桶集中收集，定期交由当地环卫部门处理。

（5）地下水及土壤污染防治措施：采站场进行分区防渗，对井口区域、污水池、应急池、工艺装置区（原油处理合一装置、加药橇、放空分液罐、装车平台、净化油装车泵及采出水装车泵等区域）、油罐区、污水罐区等区域进行重点防渗处置，其余区域进行一般防渗处理。污水罐区、油罐区设置0.5m高围堰，污水罐、油罐预留20%的安全余量，加强管理和维护，制定地下水跟踪监测计划。

（6）环境风险管理措施：试采过程中严格按照规范和设计作业，应严格落实警示标志设置、配备可燃气体检测报警装置、油气截断装置。制定现场应急处置方案，并加强演练，提高自身应急处置能力；储备灭火器、便携式可燃气体检测仪等应急物资，同时可利用井场已有应急池收集泄漏的物料。试采结束后按相关规范采取闭井作业，拆除地面设施，平整场地，临时占地恢复。
	《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2606-500113-04-01-149868）。
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